{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Tutorial","Template"],"not_rendered":{"charts":0,"images":62,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tutorial","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Template","index":1,"n_rows":77,"n_cols":15,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,4],[23,1,23,4],[8,5,8,8],[6,1,7,8],[4,6,4,8],[9,5,9,8],[10,6,11,8],[15,1,15,4],[17,1,17,4],[19,1,19,4],[21,1,21,4],[10,5,11,5],[16,6,16,10],[17,6,17,10],[18,6,18,10],[19,6,19,10],[20,6,20,10],[15,6,15,10],[22,1,22,4],[20,1,20,4],[18,1,18,4],[21,6,21,10],[22,6,22,10],[23,6,23,10],[76,1,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,11],[75,1,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,11],[70,1,70,4],[70,5,70,6],[70,7,70,11],[61,5,61,6],[61,7,61,11],[63,1,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,11],[67,1,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,11],[69,1,69,4],[69,5,69,6],[69,7,69,11],[61,1,61,4],[68,7,68,11],[64,1,64,4],[64,5,64,6],[62,7,62,11],[64,7,64,11],[68,5,68,6],[62,1,62,4],[62,5,62,6],[65,1,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,11],[66,1,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,11],[68,1,68,4],[0,1,1,11],[6,9,7,9],[6,10,7,11],[14,1,14,4],[8,3,8,4],[8,9,8,11],[10,1,11,2],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[10,3,11,4],[4,9,4,11],[8,1,8,2],[2,4,3,8],[12,1,12,11],[13,1,13,4],[13,6,13,10],[14,6,14,10],[9,9,11,11],[60,7,60,11],[59,7,59,11],[60,1,60,4],[60,5,60,6],[59,1,59,4],[59,5,59,6],[46,5,46,7],[40,5,40,7],[46,2,46,4],[46,9,46,10],[50,1,50,2],[50,3,50,10],[51,1,51,2],[51,3,51,10],[52,1,52,2],[52,3,52,10],[53,1,53,2],[42,2,42,4],[42,5,42,7],[42,9,42,10],[44,2,44,4],[44,5,44,7],[44,9,44,10],[58,1,58,11],[55,1,55,2],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[28,2,28,4],[35,1,35,11],[40,2,40,4],[41,1,41,11],[40,9,40,10],[53,3,53,10],[54,1,54,2],[54,3,54,10],[29,1,29,11],[55,3,55,10],[56,1,56,2],[56,3,56,10],[57,1,57,2],[57,3,57,10],[32,9,32,10],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[31,1,31,11],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[24,1,24,11],[33,1,33,11],[48,1,48,2],[48,3,48,10],[49,1,49,2],[49,3,49,10],[47,1,47,2],[47,3,47,10],[25,5,25,7],[25,9,25,10],[26,9,26,10],[28,9,28,10],[30,9,30,10],[34,9,34,10],[38,5,38,7],[26,5,26,7],[28,5,28,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[36,9,36,10],[38,2,38,4],[38,9,38,10]]}
[null,"Check-list Diagnóstico   "]
[]
[null,null,null,null,"Linha Leve"]
[]
[null,"MARCA",null,"Fiat",null,null,"MODELO",null,null,"Fiorino"]
[]
[null,"IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA",null,null,null,null,null,null,null,"VIN:"]
[]
[null,"CILINDRADA",null,"COMBUSTÍVEL",null,"OBSERVAÇÕES",null,null,null,"Referência de intervenções recentes"]
[null,"1.4",null,"Flex",null,"EVO 1.4",null,null,null,"Troca de bateria recente"]
[null,"ANO DE FABRICAÇÃO",null,2014,null,"KM Atual:",97550]
[]
[null,-0.3]
["Frio","Descrição da falha",null,null,null,"Cond. Temp","Descrição das condições de funcionamento durante a falha",null,null,null,null,"Falha presente"]
["Quente","Marcha lenta oscilando",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sim"]
["Indiferente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Não"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Falha esporádica"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Parâmetros Iniciais",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanda lambda Pre-Catalizador B2"]
["Volts",null,"Parâmetro de medição",null,null,"Valor teórico ",null,null,"Unidade medição","Valor real",null,"Status / condição","Sanda lambda Pós-Catalizador B1"]
["Amp",null,"Tensão de bateria ",null,null,"12,5",null,null,null,13.8,null,"Sem tensão superficial valor Min. = 12,2","Sanda lambda Pós-Catalizador B2"]
["Lbs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de detonação (KS)"]
["Bar",null,"Tensão de alimentação ECU",null,null,"12,4",null,null,null,13.2,null,"Diferença de tensão máxima com Bat = 0,3V","Sensor de pressão de combustível (Cir. Baixa)"]
["4/4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor diferencial de pressão"]
["3/4",null,"Teor de combustível (valor da ECU)",null,null,null,null,null,null,"70",null,"Avaliar aspecto do combustivel ","Sensor de velocidade",null,{"$f":"IF(ABS(J27-J29)>0.3,\"SIM\",\"NÃO\")","v":"SIM"}]
["1/2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de pressão de combustível (Cir. Alta)"]
["1/4",null,"Nível de combustível ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de pressão de turbo"]
["Reserva",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de posição de turbo VGT"]
["MMHg",null,"Pressão de linha de combustível de baixa ",null,null,null,null,null,null,"3,5",null,"Medição em marcha lenta sem carga (Temp normal)","Sensor de Etanol"]
["gr/s",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de pressão de servofreio"]
["Kg/s",null,"Pressão de linha de combustível de Alta",null,null,null,null,null,null,"N/A",null,"Medição em marcha lenta sem carga (Temp normal)","Sensor de posição de coletor de admissão (Flap)"]
["Graus",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de posição de seletor de câmbio"]
["ms",null,"Correção ƛ aditiva (valores adaptativos)",null,null,null,null,null,null,"22",null,"Avaliar desvios (max. 10% de Lambda 1)","Sensor de pedal de Freio"]
["%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"sensor de carga de batería"]
["Hz",null,"Correção ƛ multiplicativa (valores adaptativos)",null,null,null,null,null,null,"18",null,"Avaliar desvios (max. 10% de Lambda 1)","Sensor de NOX"]
["(F)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de posicionamento de válvula EGR"]
[null,null,"Pressão do coletor de admissão ou valor de massa de AR",null,null,null,null,null,null,"385",null,"Medição em marcha lenta sem carga (Temp normal)","Sensor de temperatura de gases de escapamento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de temperatura de combustível"]
[null,null,"Tempo de Injeção",null,null,null,null,null,null,"2.85",null,"Medição em marcha lenta sem carga (Temp normal)","Sensor de qualidade de combustível"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"sensor de temperatura de óleo de motor"]
[null,null,"Tempo de Ignição",null,null,null,null,null,null,"6  a 12",null,"Medição em marcha lenta sem carga (Temp normal)","sensor de qualidade de óleo de motor"]
[null,"Código DTC",null,"Descrição",null,null,null,null,null,null,null,"Falha presente","Posição de borboleta em marcha lenta s/carga"]
[null,"P1120",null," Sensor de Posição de Borboleta de aceleração",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de temperatura de fluido refrigerante"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de temperatura do Ar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor MAP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor MAF"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor RMP - PMS Indutivo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor RMP - PMS Indutivo ativo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de pedal de acelerador Pista 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de pedal de acelerador Pista 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de Fase"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanda lambda Pre-Catalizador B1"]
[null,"Medições complementares",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válvula de injeção (Injetor)"]
[null,"Sistema / componente",null,null,null,"Valor Real",null,"Comentários",null,null,null,null,"Atuador de marcha lenta"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Borboleta motorizada"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bobina de ignição Cir. Primário"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bobina de ignição Cir. Secundário"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bomba elétrica de combustível "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válvula reguladora de pressão de rail (DRV)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válvula reguladora de pressão de rail (M-Prop)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válvula reguladora de pressão de rail (MSD) Sit. GDI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sensor de pressão de rail"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válvula de desconexão de elemento (EAV)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atuador de desligamento de motor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atuador de variador de fase de eixo de comando"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atuador de coletor de geometría variável "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tensão em circuito secundário"]